| AUDIT DU 8.11.2022 10:45 CONCERNANT LE PC : MA-PC-22-0100 (DESKTOP-44PDIV7) version audit : "4.3.4" |
| --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Infos Catégorie - ] | | |
|  | Indice CPU | 2013 |
|  | Nb de points CPU : | 1 |
|  | Nb de points RAM : | 3 |
|  | Nb de points disque(s) : | 3 |
|  | Nb de points total du PC : | 5 |
|  | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | C |
|  |  |  |
|  | Pondération Technique |  |
|  | Pondération Esthétique |  |
|  | Pondération Totale | 0 |
|  | Total de points du PC (après pondération) | 5 |
|  |  |  |
|  | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
|  |  |  |
| [INFOS PRODUIT] | | |
|  | Modèle : | HP Pavilion dv6 Notebook PC |
|  | Fabricant: | Hewlett-Packard |
|  | Num. de série: | 2CE1480Y5F |
|  | Nom de l ppareil: | DESKTOP-44PDIV7 |
|  | ID du produit: | 00331-10000-00001-AA134 |
|  | Architecture: | 64 bits |
|  |  |  |
| [Operating System] | | |
|  | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
|  | Build: | 10.0.19044 (2009) (21H2) |
|  | Licence: |  |
|  | Version SMBIOS: | F.02 |
|  |  |  |
| [Infos Processeur] | | |
|  | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz |
|  | Nombre de cores: | 2 |
|  | CPU Core #2 | - Temp : 52 C - Min. : 51 C - Max : 52 C |
|  | CPU Package | - Temp : 52 C - Min. : 52 C - Max : 54 C |
|  | CPU Core #1 | - Temp : 50 C - Min. : 50 C - Max : 54 C |
|  |  |  |
| [Infos Disque(s)] | | |
|  | 0001 |  |
|  | - Modèle : | Hitachi HTS547575A9E384 |
|  | - Type : | HDD |
|  | - BusType : | SATA |
|  | - Taille : | 750 Go |
|  | - Status Smart : | OK |
|  | - Type de partition : | GPT |
|  |  |  |
| [Infos Mémoire] | | |
|  | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
|  | .Barette 0002 |  |
|  | - Taille : | 4 Go |
|  | - Vitesse : | 1333 |
|  | - Type Bios : | 24 |
|  | - Fabricant : | ELPIDA |
|  | - Voltage : |  |
|  | .Barette 0001 |  |
|  | - Taille : | 4 Go |
|  | - Vitesse : | 1333 |
|  | - Type Bios : | 24 |
|  | - Fabricant : | ELPIDA |
|  | - Voltage : |  |
|  |  |  |
| [Infos réseau] | | |
|  | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
|  | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
|  | - Status : | Disconnected |
|  | - Vitesse : | 3 Mbps |
|  | Réseau | Wi-Fi |
|  | - Interface : | Carte réseau Broadcom 802.11n |
|  | - Status : | Disconnected |
|  | - Vitesse : | 0 bps |
|  | Réseau | Ethernet |
|  | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
|  | - Status : | Up |
|  | - Vitesse : | 1 Gbps |
|  |  |  |
| [Infos Webcam] | | |
|  |  |  |
| [Infos Micro/HP] | | |
|  | Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) |
|  | - Status | OK |
|  | Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
|  | - Status | OK |
|  |  |  |
| [Infos batterie] | | |
|  | Batterie | OK |
|  | Capacité d'origine | 62160 mWh |
|  | Capacité résiduelle | 61% |
|  | Taux d'usure | 39% |
|  | Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |  |
|  |  |  |
| [Carte vidéo] | | |
|  | Nom | Intel(R) HD Graphics 3000 |
|  |  |  |
| [Contrôles des anomalies périphériques] | | |
|  | Anomalie driver | Aucune |
|  |  |  |
| [Observations particulières concernant ce matériel] | | |
|  |  |  |